Załącznik nr 1 do umowy Nr ……………/CRU/2020/GK

Województwo mazowieckie

Powiat otwocki

**Warunki techniczne**

# dostosowania bazy danych EGiB do zgodności

# z pojęciowym modelem danych EGiB

1. **Dane formalne, przedmiot i cel zamówienia**
2. Zamawiający : Powiat Otwocki reprezentowany przez Zarząd Powiatu
3. Obszar opracowania: Powiat Otwocki, jednostki ewidencyjne 141701\_1-Józefów, 141704\_4-miasto Karczew, 141704\_5-gmina Karczew.
4. Prace, do których, odnosi się niniejszy opis mają na celu usunięcie błędów z części opisowej ewidencji gruntów i budynków, które zawarte są w raportach stanowiących załączniki nr 1,2,3,4 do niniejszych warunków technicznych. Polegać będą na dostosowaniu części opisowej bazy danych EGiB prowadzonej dla jednostek ewidencyjnych 141701\_1-Józefów, 141704\_4-miasto Karczew, 141704\_5-gmina Karczew do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w załączniku nr 1a do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r., poz. 393), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie EGiB” oraz na poprawie jakości i aktualności danych ewidencji gruntów i budynków
5. Usunięcie błędów z części opisowej ewidencji gruntów i budynków umożliwi zasilenie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach(ZSIN).
6. **Podstawy prawne:**
7. ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.725)
8. rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r., poz. 924);
9. rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5.09.2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183) – w zakresie metadanych zbiorów danych przestrzennych, identyfikatorów i klauzul materiałów będących w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, zwanym dalej rozporządzeniem ws. pzgik;
10. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) – w zakresie zakładania osnów pomiarowych, harmonizacji danych, wykonywania pomiarów kontrolnych, zwanym dalej rozporządzeniem ws. standardów;
11. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. z 2013 r. poz. 249);
12. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r., poz. 393)

**III . Materiały źródłowe**

Udostępnione przez PODGiK w Otwocku:

bazy danych ewidencji gruntów i budynków w formacie SWDE,GML lub innym uzgodnionym z wykonawcą.

1. **Przedmiot i zakres zlecenia**
2. Przedmiotem zamówienia jest dostosowania bazy danych EGiB do zgodności

z pojęciowym modelem danych EGiB poprzez usunięcie błędów z części opisowej ewidencji gruntów i budynków (zawartych w załącznikach nr 1,2,3,4) umożliwiające zasilenie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach(ZSIN)

1. Zasilenie wsadowe wynikami prac w programie EWOPIS7.
2. Praca podlega zgłoszeniu w Starostwie Powiatowym w Otwocku.

Zakres opracowania przedstawiają poniższe tabele

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Tabela*Lp. | Id jednostki ewidencyjnej | Nazwa jednostki ewidencyjnej | Pole powierzchni w granicach jednostki ewidencyjnej(ha) |
| 1 | 141701\_1 | Józefów | 2391 |
| 2 | 141704\_4 | Karczew-miasto | 2812 |
| 3 | 141704\_5 | Karczew-obszar wiejski | 5338 |

1. **Operat techniczny**

 Dokumentację techniczną dotyczącą usunięcia błędów z części opisowej ewidencji gruntów i budynków zestawia się zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) – w szczególności z § 64 i 71 ww. rozporządzenia.

1. **Pozostałe wymagania**

 Prace należy wykonać przy użyciu należącego do Wykonawcy sprzętu, oprogramowania oraz innych materiałów niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zadania. Każde pobranie danych źródłowych będzie potwierdzane protokołem przekazania materiałów. Wykonawca musi wykazać że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, w zakresie pierwszym i drugim uprawnień – min. 1 osoba.